

ФОП «Шимко В.А.», https://gobo-projector.com, 61001, м. Харків, вул. Коопративна, буд. 18, 4 пов., оф. 1

Комерційна пропозиція

Для відділу маркетингу та реклами **будівельного маркету «БУДМЕН»**  
Компанія Project Light Ukraine, пропонує придбати проекційне обладнання високої яскравості для світлового декору фасаду.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва** | **Функції** |  | **Кількість од.** | **Ціна за од. у грн.** | **Ціна за од. у грн. без ПДВ** |
| **LED Wall Light #1 36W** | Колір - червоний, кіллькість LED – 36 од. |  | 40 | 1 416,00 | 56 660,00 |
| **Монтаж у м. Харків** | Прокладка кабелю живлення у захисній «гофрі» LED прожекторів. | 40 | 525,00 | 21 000,00 |
|  | | | | **Разом:** | **77 660,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва** | **Функції** |  | **Кількість од.** | **Ціна за од. у грн.** | **Ціна за од. у грн. без ПДВ** |
| **LED Wall Light #2 36W** | Колір - червоний, кіллькість LED – 37 од. |  | 40 | 2 007,17 | 80 280,00 |
| **Монтаж у м. Харків** | Прокладка кабелю живлення у захисній «гофрі» LED прожекторів. | 40 | 525,00 | 21 000,00 |
|  | | | | **Разом:** | **101 280,00** |

Архітектурний лінійний прожектор призначений для художнього підсвічування фасадів будівель та споруд на будь-яких рівнях, у тому числі по верху споруд для спрямованого підсвічування вниз. Спеціальний оптичний силікон на світлодіодах дозволяє отримати яскраве світлове проміння з кутом розсіювання 24º. Виготовлені з литого під тиском алюмінію, покритого зносостійкою фарбою, що захищає від впливу зовнішнього середовища. Укомплектовані якісними електронними компонентами, що забезпечують стабільну роботу прожекторів у діапазоні напруги 85-265V. Прожектори можуть монтуватись у лінію. Для цього кожен прожектор укомплектований двома кабелями з конекторами.

Потужність – **36W**  
Колір – червоний  
Вхідна напруга – АС100-240V  
Градус розкриття світового потоку – 10°/ 30° /45° / 60°  
Термін роботи - >50 000 годин (3-5 років)  
Температурний режим – **від -30 до +45 градусів**Захист від навколишнього середовища – **IP65**  
Управління – ON/OFF або DMX

Термін поставки обладнання та монтажу 14 – 24 днів з моменту підписання документів та оплати.  
Гарантійні зобов’язання розповсюджуються на ремонт та заміну запчастин, строком на 1 рік.   
Передоплата складає 80% від суми замовлення.

Офіційне оформлення документів за договором, додатком, рахунком, накладною.



Дата: 15.12.2021 рік Керівник проекту Антон Вікторович

+38 066 046 00 54

+38 093 251 23 45 - Viber/Telegram

