

ФОП «Шимко В.А.», https://gobo-projector.com, 61001, м. Харків, вул. Коопративна, буд. 18, 4 пов., оф. 1

Комерційна пропозиція

Для відділу маркетингу та реклами забудовника «Дубовий Гай»  
Компанія [Project Light Ukraine](https://gobo-projector.com/gobo-projectors?tfc_brand%5b330520648%5d=GoboProject), пропонує придбати проекційне обладнання високої яскравості для світлової реклами та декору.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва** | **Функції** | **Кількість од.** | **Ціна за од. у грн.** | **Ціна за од. у грн. без ПДВ** |
| Проектор для рекламы **GoboProject Outdoor 300 Ват.** | Проектор зі статичним зображенням або ефектом обертання зображення на 360 градусів | 1 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| Проектор для рекламы **GoboProject Outdoor 500 Ват.** | Проектор зі статичним зображенням або ефектом обертання зображення на 360 градусів | 1 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| Проектор для рекламы **GoboProject Outdoor 700 Ват.** | Проектор зі статичним зображенням або ефектом обертання зображення на 360 градусів | 1 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| Проектор для рекламы **IGP S200 200 Ват.** | Проектор зі статичним зображенням або ефектом обертання зображення на 360 градусів | 1 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| Проектор для рекламы **GBP-40004 400 Ват.** | Функції на вибір: З ефектом статичного зображення З ефектом обертання зображення на 360 градусів. З ефектом автоперемикання від 3 до 9 зображень. | 1 | 79 000,00 | 79 000,00 |
| Ширококутний об’єктив | Ширококутний об’єктив з коефіцієнтом розкриття зображення 0,6 / 1,0 (Ширококутний об’єктив 0,3 у стандартній комплектації) | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Виготовлення слайда з потрібним зображенням | Загартоване скло. | 1 | 650,00 | 650,00 |

Японська оптика ефективно формує світловий потік потужного світлодіода, забезпечуючи проекцію насиченим зображенням високої чіткості. Моделі здатні проектувати якісне зображення на відстань **від 10 до 100 метрів**. Проектори мають високий світловий потік, завдяки світлодіодному **LED** чіпу.

Захист від вологи та пилу за стандартом **IP67** забезпечує безперебійну роботу в будь-яких погодних умовах.   
Проекторb працюють при температурі від **-25 до +30**. Алюмінієвий корпус зі сплаву 6063 не боїться ударів і стихійних лих, а також ефективно відводить тепло від світлодіода. Система кріплення моделей дозволяє регулювати проектор в трьох площинах, полегшуючи його монтаж та подальшу перенастроювання напрямку проекції при такій необхідності.

**Градус відкриття зображення: 0.3° (на відстані 30 метрів - діаметр зображення 9 метрів)  
Градус відкриття зображення: 0.6° (на відстані 30 метрів - діаметр зображення 18 метрів)  
Градус відкриття зображення: 1.0° (на відстані 30 метрів - діаметр зображення 30 метрів)  
  
Зображення можливе не тільки кругле а й інших форм вписаних у коло. З фоном або без фона.   
Якщо проекцтор не можливо змонтувати напроти стіни то ми можемо зробити коррекцію зображення (вирівнювання за додаткову оплату).**

Термін поставки обладнання 14 – 24 днів з моменту підписання документів та оплати.  
Гарантійні зобов’язання розповсюджуються на ремонт та заміну запчастин, строком на 1 рік.   
Передоплата складає 80% від суми замовлення.

Офіційне оформлення документів за договором, додатком, рахунком, накладною або актом.



Дата: 08.12.2021 рік Керівник проекту Антон Вікторович

+38 066 046 00 54 Viber/Telegram